На главную

Автоматы переключения шин АПШ-3 и коробки отсечки частоты КОЧ-62, регламентирующие автоматическое переключение шин НПК на другую сеть, работают следующим образом:

Автомат переключения шин АПШ-3 обеспечивает автоматическое переключение шин НПК с сети I на сеть 3, а также с сети 3 на сеть I, при понижении одного или двух линейных напряжений ниже 150 +15 В сети I или III с выдержкой времени 0,15 ¸ 0,5 сек.

Автомат АПШ-3М состоит их трех входных трансформаторов, которые питаются линейным напряжением сети, трех полупроводниковых реле, трех логических схем " ИЛИ " и " И ". Исполнительным элементом является командное реле. При понижении входного напряжения автомата до 150 + 15 В в одной, двух или трех фазах срабатывает командное реле, которое замыкает цепь контактора ( 1 ); в результате чего происходит переключение шин НПК с неисправной сети на исправную. На панели энергоузла загорается соответствующая желтая лампа.

Проверка работоспособности АПШ-3М производится техническим составом при наличии трехфазного переменного тока 200 В с помощью трех кнопок "КОНТРОЛЬ ОБРЫВА ФАЗ", расположенных над левой панелью АЗС и галетного переключателя. Галетный переключатель необходимо установить в положение АПШ-3М № 1, нажать на одну или две кнопки 2 одновременно. При этом имитируется обрыв одной или двух фаз, автомат должен сработать, о чем будет сигнализировать желтая лампа " 1 ЛЕВАЯ НА СЕТЬ 3" на панели энергоузла. Контактор ( I ) срабатывает и переключает левые шины навигационного оборудования с сети I на сеть III. Для приведения автомата в исходное положение необходимо снять блокировку, т.е. выключить и включить АЗСГК-2 "АПШ-3М и КОЧ-62Б" на левой панели АЗС. При нажатии на три кнопки одновременно имитируется обрыв трех фаз, при отпускании кнопок АПШ-3М № I возвращается в исходное состояние без разблокировки.

Для проверки работоспособности АПШ-3 № 2 необходимо галетный переключатель установить в положение АПШ-3М № 2 и далее проверка ведется в том же порядке. О срабатывании автомата и контактора будет сигнализировать желтая лампа "ПРАВАЯ НА СЕТЬ 1".Для снятия блокировки необходимо выключить и включить АЗСГК-2 "АПШ-3 и КОЧ" на правой панели АЗС. АПШ-3М установлены в техотсеке у шп. № 9-10, АПШ-3М № 1 на левом борту, АПШ-3М № 2 на правом борту.

На главную