# На главную

# Блок трансформаторов тока БТТ- 40Б

Блок трансформаторов тока БТТ- 40Б предназначен для защиты от к.з. генератора и его силовых проводов до панели генератора. Блок БТТ- 40Б работает совместно с блоком трансформаторов тока БТТ-3, установленном на генераторе. Исполнительным органом этой защиты является реле Р1 в блоке БЗУ- 376СВ. При к.з. в генераторе или его силовых проводах баланс напряжений трансформаторов БТТ- 40Б и БТТ-3 нарушается, увеличивается ток на вторичных обмотках этих трансформаторов, в результате чего через выпрямитель срабатывает реле Р1 в БЗУ - генератор от работы отключается.