На главную

Блок регулирования напряжения БРН-208М7А

Блок регулирования напряжения БРН-208М7А предназначен для стабилизации напряжения переменного тока генератора ГТ40ПЧ6 в пределах 202-210 В при изменении нагрузки генератора или частоты вращения.

В комплект блока входят: блок измерения напряжения, входной и силовой магнитные усилители; входной трехфазный трансформатор, реле включения возбуждения генератора и подстроечный потенциометр, позволяющий изменять напряжение на + 6 В при техническом обслуживании в лабораторных условиях.

Регулирование напряжения осуществляется за счет изменения тока возбуждения возбудителя с помощью двухкаскадного магнитного усилителя и блока измерения напряжения, реагирующего на изменение напряжения генератора.

Линейное напряжение генератора подается через понижающий трансформатор и выпрямитель в мостовую схему измерения напряжения. Параметры элементов мостовой схемы подобраны так, что при нормальном напряжении генератора мост сбалансирован и на его выходе сигнал отсутствует при напряжении 202 - 210 В. Обмотка возбуждения возбудителя первоначально будет питаться только выпрямленным напряжением подвозбудителя. Она подключена к подвозбудителю с помощью реле, которое срабатывает по команде блока БЗУ при включении переключателя генератора на панели энергоузла.

При изменении напряжения генератора на выходе измерительного моста появляется сигнал, величина л знак которого зависит от того, на какую величину изменилось напряжение генератора. Этот сигнал усиливается магнитным усилителем и через выпрямитель подается на обмотку возбуждения подвозбудителя. Ток возбуждения изменится и напряжение генератора возвратится к номинальному значению.