На главную

Питание сетей от генератора ВСУ

На вспомогательной силовой установке (ВСУ) установлен генератор ГТ40ПЧ6, который является резервным в основной системе электроснабжения трехфазным переменным током напряжением 200 В частотой 400 Гц.

При отсутствии аэродромного источника электроэнергии самолетные потребители могут питаться от генератора ВСУ. В полете при отказе двух основных генераторов генератор ВСУ может использоваться для питания противообледенителей предкрылков, при отказе трех генераторов - для питания всех потребителей, кроме противообледенителей предкрылков и бытового оборудования, которые в этом случае отключаются автоматически. Генератор работает в комплекте с регулирующей аппаратурой:

- блоком защиты и управления БЗУ -376СБ;

- Блоком регулирования напряжения БРН-208М7А;

- блоком трансформаторов тока БТТ-40Б.

Назначение указанных блоков аналогично как и для генераторов двигателей. Блоки БРН и БЗУ установлены между панелями генераторов, а блок БТТ установлен в правой панели генераторов.

После выхода ВСУ на режим 90 %, одновременно с загоранием табло "ВЫХОД НА РЕЖИМ" на щитке запуска ВСУ подготавливается схема к работе генератора ВСУ. При включении выключателя "ВСУ" на щитке энергетики подается питание +27 В в блок БЗУ и через него в блок БРН, в результате чего генератор ВСУ начинает вырабатывать напряжение и одновременно происходит включение его на все три сети. Противообледенители предкрылков и шина бытового оборудования при этом от соответствующих сетей отключаются. Подключение этих потребителей к своим сетям осуществляется выключателем проверки противообледенителей предкрылков и бытового оборудования на земле, который установлен на щитке сигнализации под откидной крышкой с трафаретом "ПРИ ПРОВЕРКЕ НА ЗЕМЛЕ ВКЛЮЧИ".

ВНИМАНИЕ Этот выключатель перед вылетом обязательно должен быть выключен во избежание нарушения переключения потребителей при отказе в полете генераторов.

Контроль напряжения, частоты и тока нагрузки по фазам осуществляется вольтметром, частотомером и амперметром в соответствующем положении их галетных переключателей.

Если перед включением генератора ВСУ сети питались от аэродромного источника питания 200 В, то включенный генератор ВСУ будет питать сети " I " и " 3 ", а сеть " 2 " будет получать питание от аэродромного источника питания.

После отключения аэродромного источника питания 200 В генератор ВСУ питает все три сети.

При включений в сеть генератора запущенного двигателя генератор ВСУ переключается на питание сети " 2 ", а после включения в сеть двух генераторов двигателей, генератор ВСУ автоматически от сети отключается.

Принципиальная электросхема системы электроснабжения переменным трехфазным током от генератора ВСУ:

1 — блок трансформаторов тока БТТ; 2 — выключатель включения генератора; 3 — конденсатор К75-10-250В-3,3 мкф±20%; 4 — блок регулирования напряжения БРН; 5 —реле ТКЕ52ПОДГ включения БЗУ; 6 — генератор ГТ40ПЧ6; 7 — блок защиты и управления БЗУ.

Принципиальная электросхема переключения сетей при включенном генераторе ВСУ:

1 - контактор ТКС133ДОД переключения сети I на сеть III;

2 — контактор ТКС233ДОД переключения сети на генератор ВСУ;

3 — контактор ТКС203ДОД включения генератора ВСУ в сеть " 2 ";

4 — контактор ТКС233ДОД включения генератора № 3 в сеть;

5 — контактор ТКС233ДОД аэродромного источника питания сетей I и II:

6 — контактор ТКС133ДОД включения аэродромного источника в сеть III;

7 — контактор ТКС233ДОД включения генератора № I в сеть;

8 — контактор ТКС233ДОД включения генератора ВСУ в сети I и III;

9 — контактор ТКС233ДОД включения генератора № 2 в сеть;

10 — контактор ТКС233ДОД переключения сети III на генератор № I при включенной ПОС предкрылков;

11 — генератор ГТ40ПЧ6 на ВСУ;

12 — реле ТКЕ56ПОДГ управления переключением сетей при отказе генератора № 1;

13 — реле ТКЕ56ПОДГ управления переключением сетей при отказе генератора № 2;

14 — реле ТКЕ56ПОДГ управления переключением сетей при отказе генератора № 3:

15 — реле ТКЕ56ПОДГ управления включением аэродромного источника питания;

16 — реле ТКЕ56ПОДГ управления переключением сетей при включенной ПОС предкрылков;

17 — реле ТКЕ56ПОДГ управления включением генератора ВСУ;

18 — развязывающий диод 2Д203А

На главную