На главную

Блок регулирования частоты БРЧ-62 БМ

Блок БРЧ-62БМ предназначен для поддержания стабильной частоты генератора при изменении частоты вращения ротора двигателя, а также изменении нагрузки на генератор. Блок БРЧ представляет собой комплекс функциональных блоков и элементов:

- блок измерения частоты БИЧ-1М;

- блок магнитных усилителей БУМ-1;

- блок измерения активных мощностей БИАМ-1 (он работает только при параллельной работе генераторов).

В блоке БИЧ-1М установлены два резонансных контора, настроенные на нижний и верхний пороги частоты подвозбудителя генератора (740-860 Гц). Резонансные контуры питаются от обмотки подвозбудителя генератора - это сделано, чтобы контуры реагировали на частоту вращения ротора генератора, а не на частоту сети. При отклонении частоты от резонансной 800 Гц подвозбудителя (что соответствует частоте генератора 400 Гц) в блоке БИЧ-1М происходит изменение тока в резонансных контурах (перераспределение). На выходе БИЧ-1М возникает сигнал определенной фазы, который подается в блок магнитных усилителей БУМ-1.

С блока БУМ-1 сигнал подается на обмотку управления механизма коррекции частоты МКЧ-62ТВ (он входит в состав привода Д30КУ-154), который воздействует на регулятор РППО (привода). По команде регулятора РППО регулирующая заслонка подачи воздуха на воздушную турбину открывается на больший угол или прикрывается, в результате изменяется частота вращения ротора генератора.

Блоки БРЧ-62БМ расположены на потолке между панелями генераторов в районе шп. № 63-64

Принципиальная схема стабилизации частоты генератора:

1 — механизм коррекции частоты МКЧ-62ТВ; 2 — блок регулирования частоты БРЧ-62БМ; 3 — пусковая (регулирующая) заслонка воздушной турбины; 4 — аварийная заслонка воздушной турбины; 5 — электромагнит ЭМ включения аварийной заслонки воздушной турбины; 6 — регулятор привода постоянных оборотов РППО

На главную