На главную

СИГНАЛИЗАЦИЯ "К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ"

На козырьках левой и правой приборных досок пилотов установлены красные табло "К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ", которые горят в режиме "мигания" при:

- выключенной системе разворота передних колес;

- включенной системе разворота передних колес на режим "63°";

- открытых замках внутренних интерцепторов;

- открытых замках дверей (входных, служебной, запасной и аварийных);

- открытых замках люков (аварийных и багажных);

- открытых защелках (флажок в положении "РАССТОПОРЕНО") замков входных к служебной дверей;

- закрытых защелках замков аварийных и запасной дверей и аварийных люков;

- открытой крышке выключателей "БУСТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ";

- невыпущенных предкрылков или невыпущенных на взлетный угол закрылках.

Если после выполнения всех требований перед вылетом, когда табло "К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ" уже погасло, при установке переключателя режимов разворота передних колес в положение взлетно-посадочного режима табло "К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ" в дальнейшем будут гореть в режиме мигания только при открытых замках внутренних интерцепторов и открытых замках входных и служебной дверей.

Если же переключатель режимов разворота передних колес установить в положение взлетно-посадочного режима, когда табло "К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ" горят, то отключение сигналов по положению закрылков, предкрылков, крышки бустеров и.т.д. не произойдет.