Fw200A - VERFAHREN
Empfohlene Geschwindigkeiten werden auf dem Kniebrett auf der Seite Referenz aufgeführt. Viele der beschriebenen Aktionen können Sie auch mit der Maus ausführen.

Aktion... | Tastenkombination...
Funk ein-/ausblenden | UMSCHALT+2
Rechenblatt ein- /ausblenden | UMSCHALT+3

ANLASSEN |
[ ] Fahrwerkshebel | UNTEN
[ ] Feststellbremse | ANGEZOGEN
[ ] Batteriehauptschalter | EIN
[ ] Hauptschalter Funkanlage | AUS
[ ] Autopilot | AUS
[ ] Trimmungen | MITTELSTELLUNG
[ ] Kraftstoff | Vorrat Haupt- und Nebenbehälter: PRÜFEN Anzeigeschalter: 2 (Nebenbehälter)
[ ] Behälterschaltung | Beide: OBEN (Nebenbehälter)
[ ] Gemischhebel | 1-4: REICH
[ ] Kraftstoffpumpen | 1-4 : EIN Druck: mind. 0,8 Kg/cm²
[ ] Luftschrauben | KLEINE STEIGUNG
[ ] Leistungshebel | 1-4: 10 % offen
[ ] Hauptschalter Zündung | EIN
[ ] Magnete | 1-4: beide EIN
Reihenfolge: | 2 – 3 – 1 – 4
[ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 12 | 2 betätigen
[ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 34 | 3 betätigen
[ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 12 [ ] Anlasserwahlschalter | 1 betätigen aus
[ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 4 [ ] Anlasserwahlschalter | 4 betätigen aus
NACH DEM ANSPRINGEN |
[ ] Kraftstoffpumpen | 1-4 : AUS
[ ] Drehzahl Leerlauf | 600 -650 U/min
[ ] Öldruck | mind. 2 Kg/cm²
[ ] Treibstoffdruck | mind. 0,4 Kg/cm²
[ ] Unterdruck | mind. -0,1 ata
[ ] Hydraulikdruck | mind. 80 Kg/cm²
[ ] Öltemperatur | mind. 60° C
[ ] Hauptschalter Funkanlage | EIN
[ ] Steuerungen | FREIGÄNGIG
[ ] Bremsen | PRÜFEN
[ ] Kreiselinstrumente | PRÜFEN
[ ] Höhenmesser | EINSTELLEN
[ ] Fluginstrumente | PRÜFEN
Abbremsen |
[ ] Öltemperatur | mind. 60° C
[ ] Parkbremse | ANGEZOGEN
[ ] Temp. und Druck | PRÜFEN
[ ] Leistungshebel | 2000 U/min
[ ] Luftschraubenverstellung | PRÜFEN
[ ] Magnete | PRÜFEN Drehzahlabfall ca. 50 U/min
VOR DEM START |
[ ] Kanzelfenster | SCHLIESSEN
[ ] Staurohrvorwärmung | EIN
[ ] Steuerkursanzeiger | ABFLUGKURS
[ ] Höhenwähler u. Steigwähler | Abflughöhe, + 3 m/s
[ ] Autopilot [ ] Rudermaschinen | AUS AUS
[ ] Gemisch | VOLL REICH
[ ] Kraftstoffpumpen | 1-4 : EIN Druck: mind. 0,8 Kg/cm²
[ ] Luftschrauben | KLEINE STEIGUNG
[ ] Trimmruder | Höhe: +10 Seite: + 4 R Quer: - 3 L
[ ] Klappen | Hebel: MITTELSTELLUNG Leuchten: weiß START
[ ] Funkgeräte | EINSTELLEN
[ ] Luftraum | FREI ?
STARTEN UND ANFANGSSTEIGFLUG |
[ ] Bremsen | LÖSEN
[ ] Leistungshebel | 1,15 ata
[ ] Luftschraube | 2000 U/min
[ ] Sporn anheben | 90 Km/h
[ ] Abheben | 140 Km/h
[ ] Fahrwerk | EINFAHREN Leuchten: grün EIN
- BEI 185 Km/h - | Klappen: EIN Leuchten: grün EIN
[ ] Leistungshebel | 1,0 ata
[ ] Luftschraube | 2100 U/min
[ ] Fluggeschwindigkeit | 220 Km/h
STEIGFLUG |
[ ] Autopilot Kurs/ Höhe Rudermaschinen | EIN EINSTELLEN EIN
[ ] Trimmungen | MITTELSTELLUNG
[ ] Leistungshebel | 1,0 ata
[ ] Luftschraube | 2050 U/min
[] Gemisch | ab 1000 m NACH BEDARF
[ ] Öltemperatur/ Druck | ÜBERWACHEN max. 110 °C
[ ] Kraftstoffpumpen | AUS
[ ] Lichter | NACH BEDARF
REISEFLUG |
[ ] Leistungshebel | 0,8 ata
[ ] Luftschraube | 1900 U/min
[ ] Gemisch | NACH BEDARF
[ ] Kraftstoffvorrat | ÜBERWACHEN, ab 200 L in Nebenbehältern: UMSCHALTEN auf Hauptbehälter
[ ] Vorratsanzeiger | UMSCHALTEN
SPARFLUG |
[ ] Leistungshebel | 0,7 ata
[ ] Luftschraube | 1800 U/min
[ ] Gemisch | NACH BEDARF
[ ] Kraftstoffvorrat | ÜBERWACHEN, ab 200 L in Nebenbehältern: UMSCHALTEN auf Hauptbehälter
[ ] Vorratsanzeiger | UMSCHALTEN
SINKFLUG |
[ ] Höhenmesser | EINSTELLEN
[ ] Treibstoffmenge | PRÜFEN
[ ] Behälterschaltung | größte Füllmenge
[ ] Kraftstoffpumpen | 1-4: EIN
[ ] Autopilot | EINSTELLEN
[ ] Leistungshebel | ANPASSEN
Höchstgeschwindigkeit | in ruhiger Luft 0 - 3000 m: 450 km/h über 3000 m: 400 km/h in böiger Luft: 310 km/h
[ ] Öltemperatur | mind. 60 °C
[ ] Gemisch | ANPASSEN
ANFLUG |
[ ] Funkgeräte und Peiler | EINGESTELLT
[ ] Autopilot | EINGESTELLT
[ ] Gemisch | FETT
[ ] Hydraulikdruck | PRÜFEN
[ ] Bremsdruck | PRÜFEN
[ ] Landescheinwerfer | EIN
[ ] Fahrwerk | unter 230 km/h: AUSFAHREN Anzeigeleuchten: GRÜN
[ ] Landeklappen I | unter 220 km/h: MITTELSTELLUNG Anzeigeleuchten: WEISS
[ ] Landeklappen II | unter 185 km/h: UNTEN Anzeigeleuchten: GRÜN
Höhenrudertrimmung | + 8
Geschwindigkeit: | in ruhiger Luft: 150 km/h in böiger Luft: 165 km/h
ENDANFLUG |
[ ] Behälterschaltung | VOLLERE Behälter
[ ] Fahrwerk | AUSGEFAHREN und VERRIEGELT
[ ] Gemisch | REICH
[ ] Luftschrauben | KLEINE Steigung
[ ] Landeklappen | LANDESTELLUNG
[ ] Geschwindigkeiten | 140 km/h Endanflug 115 km/h Ausschweben
NACH DER LANDUNG |
[ ] Landeklappen | EINFAHREN
[ ] Staurohrvorwärmung | AUS
[ ] Kraftstoffpumpen | AUS
[ ] Landescheinwerfer | AUS
ABSTELLEN DER TRIEBWERKE |
[ ] Feststellbremse | ANZIEHEN
[ ] Hauptschalter Funk | AUS
[ ] Leistungshebel | 10% AUF
[ ] Gemisch | 1-4 AUS
[ ] Brandhähne | 1-4 SCHLIESSEN (unten)
[ ] Magnete | AUS
[ ] Hauptzündschalter | AUS
[ ] alle Beleuchtungen | AUS
[ ] Hauptschalter | AUS