

Модификация   Ан-8 
Масса, кг    
пустого самолета               24300 кг
нормальная взлетная         38000 кг
максимальная взлетная     41000 кг
Тип двигателя   2 ТВД АИ-20Д 
мощность, кВт   2 х 5180 

Максимальная скорость -   520 км/ч
Крейсерская скорость -      450 км/ч

Запас топлива -                     9,96 т
Масса коммерческой нагрузки - 8 т

Дальность полёта, км: 
Перегоночная дальность -                    4400 км
с нагрузкой 5 т  -                                  3400 км
Дальность с максимальной нагрузкой -   859 км

Практический потолок -         9600 м
Экипаж -                              5-6 чел
Разбег -                                  775 м
Пробег -                                  590 м


