vzlet

po vstupu na dráhu odaretovat gyro + horizont

80-100km/h zvednout příďák

po odlepení zabrzdit kola

zatáhnout podvozek

plnění 700

vrtule 2600

klapky nahoru

rychlost 180km/h

cestovní

plnění 650

vrtule 2400

po větru

rychlost pod 195km/h

podvozek

po 3. zat

rychlost 170km/h

malé klapky

plná vrtule

rychlost 160km/h

finále

velké klapky

rychlost 140km/h (150km/h s plným letadlem)