Схемы аэропорта Хорог UT0D (Таджикистан).
По многочисленным просьбам выкладываю уникальные схемы горного аэропорта Хорог.
Особенность захода на посадку является исключительно визаульный заход на конечном этапе полета.
После снижения с эшелона схема захода проложена по ущельям горных хребтов Памира, преимущественно 
рядом с государственной границей с Афганистаном,благодаря этому виды очень захватывающие. 
Превышение аэродрома над уровнем моря 2072 метра. Полеты на данный аэродром осуществлялись на 
воздушных судах ИЛ-14, ЯК-40, АН-24, в настоящее время ЯК-40 и АН-28 (Ан-28 осуществляет регулярные рейсы 
из Душанбе).Заход для всех ВС кроме АН-2 и АН-28 исключительно на ВПП 16, взлет с ВПП 34.
Для более точного выхода на населенный пункт Рушан (это начальная точка захода) можно ориентироваться по пролету траверза 
афганского привода Sheghnan (238 кГц), главное идти чуть в стороне от него, чтобы не вылететь за гос границу, и после пролета 
траверза нужно быть готовым к снижению и повороту вправо в ущелье.
Схемой стоянок и руления не располагаю, увы. Есть легкий сценарий Хорога по этой ссылке:

http://www.avsim.su/files.phtml?search=ut0d&sopt_mode=or&folder=0&sopt_title=1&sopt_desc=1&sopt_author=1&sopt_fname=1&sopt_comms=1&minrating=

Михаил Степанов, Рашид Бектяков (GeForce).
Размещение на других ресурсах запрещено!