Antonov An-24
Карта контрольной проверки

Перед запуском двгателей:
МCРП,магнитофон | Включены
Заглушки,чехлы | Сняты,на борту
Двери,люки | Закрыты,проверены
Управление самолетом | Расстопорено,проверено,свободно
Триммеры | Нейтрально, руля высоты...делений
Взлетные данные | Взл.масса..,центровка..,V1,Vr,V2
Перед выруливанием
Топливная система | На борту..,автоматика включена
Ру-19,щиток запуска | Вкл/выкл,закрыт
Гидросистема | Давление в норме
Электросистема | Проверена,работает нормально
Противооблединители | Проверены
Авиагоризоны,ЦГВ,ЭУП,БКК | Включены,проверены, риски совмещены
СП-50,АРК | Включен...канал,настроен 1-й на дальнюю,2-й на ближнюю
ГИК,ГПК,КИ-13 | Включены,согласованы,курс...
Опознавание,СОМ-64 | Включено,режим"023"установлен
На рулении
Тормоза:основные,аварийные | Проверены, исправны
ЭУП | Работает
На предварительном старте
РУ-19 | Включен/выключен
Высотомеры | Высота нуль,давление...мм, РВ включен
Авиагоризонты | Проверены, риски совмещены
Закрылки | Выпущены...
Управление самолетом | Проверено,свободно
Отбор воздуха | Закрыт
Автофлюгер по ИКМ | Проверен
Форточки | Закрыты
Ответчик | Режим УВД установлен
На исполнительном старте
Готовность к взлету |
Красные светосигнализаторы | не горят,готов
Курс... | согласован,готов
Обогрев ПВД | включен,готов
Переднее колесо | "Взлет-посадка",готов
Перед снижением
Схема | Просмотрена
Посадочные данные | Gпос...САХ...Vпл...Пос.дист
РВ, задатчик на высоту круга | Включен,установлен...м
СП-50 | Включен...канал
Обогрев ПВД | включен
Тормоза,гидросистема | Автомат тормозов включен, давление в норме
Противооблединители | Включены
После перехода на давление аэродрома
Высотомеры | Давление...высота...
АРК | Настроен первый на...дальний, второй на...ближний
КППМ | МК посадки...установлено
Защелки РУД | По температуре установлены
На расчетном удалении
Переднее колесо | "Взлет-посадка"
Электрическрй нуль ПСП | Проверен
Задатчик РВ на ВПР | Установлен...м
Лед на крыле,стабилизаторе | Отсутствует
Перед входом в глиссаду
Шасси | Выпущены,зеленые горят, давление в тормозах нуль, фиксатор нейтрально
Закрылки | Выпущены...
Фары | Выпущены