Бичкрафт Кинг Эйр-350
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 14992 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VMO - Максимально допустимая скорость | 263 узл.
MMO - Максимально допустимая скорость (М) | .58 М
Скорость преодоления зон турбулентности | 170 узл.
VLE - Максимально допустимая скорость с выпущенным шасси | 184 узл.
VLO - Максимальная скорость выпуска/уборки шасси | 166 узл.
VA - Максимальная маневренная скорость | 184 узл.
VMC - Минимальная эволютивная скорость | 94 узл.
VX - Скорость оптимального угла набора высоты (два двигателя) | 125 узл.
VY - Скорость оптимального набора высоты (два двигателя) | 140 узл.
Скорость планирования при отказе обоих двигателей | 135 узл.

Таблица максимальных скоростей выпуска закрылков

Закрылки | узл.
Перед заходом | 202
Полностью выпустить | 158

V1 - Скорость принятия решения на взлете; сухая ВПП, закрылки убраны
Стандартная температура, давление на уровне высоты 5000 футов

15000 фнт. | 108 узл.
<10500 фнт. | 104 узл.

VR - Скорость отрыва передней стойки; сухая ВПП, закрылки убраны
Стандартная температура, давление на уровне высоты 5000 футов

15,000 фнт. | 111 KIAS
<10,500 фнт. | 104 KIAS

V2 - Безопасная взлетная скорость; сухая ВПП, закрылки убраны
Стандартная температура, давление на уровне высоты 5000 футов

15,000 фнт. | 117 узл.
<10,500 фнт. | 111 узл.

Набор высоты в крейсерском режиме

От уровня моря до 10000 фт | 170 узл.
10000 - 15000 фт | 160 узл.
15000 - 20000 фт | 150 узл.
20000 - 25000 фт | 140 узл.
25000 - 30000 фт | 130 узл.
35000 - 40000 фт | 120 узл.

VREF - Скорость при заходе на посадку; шасси и закрылки выпущены

15000 фнт. | 109 узл.
14000 фнт. | 105 узл.
13000 фнт. | 102 узл.
12000 фнт. | 100 узл.
11000 фнт. | 100 узл.
10000 фнт. | 100 узл.

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.