# На главную

# Принципиальная электросхема включения генераторов на автономные шины

1 — контактор ТКД533ДОД включения генератора № 2 на левые автономные шины;

2 — контактор ТКД533ДОД включения генератора № I на левые автономные шины;

3 — переключатель аварийного включения генератора № 1 на левые автономные шины;

4 — реле ТКЕ54ПОДГ управления включением генератора № I на сеть;

5 — генератор ГТ40ПЧ6 № 1;

6 — блок защиты и управления БЗУ № I;

7 — переключатель аварийного включения генератора № 2 на левые и правые автономные шины;

8 — реле ТКЕ54ПОДГ управления включением генератора № 2 на сеть;

9 — блок зашиты и управления БЗУ № 2;

10 —генератор ГТ40ПЧ6 № 2;

11 — контактор ТКД533ДОД включения генератора № 2 на правые автономные шины;

12 — контактор ТКД533ДОД включения генератора № 3 на правые автономные шины;

13 — переключатель аварийного включения генератора № 3 на правые автономные шины;

14 — реле ТКЕ54ПОДГ управления включением генератора № 3 на сеть;

15 — генератор ГТ40ПЧ6 № 3;

16 — блок защиты и управления БЗУ № 3.

На главную